|  |  |
| --- | --- |
| Téma: | základné pomôcky a nástroje na ručné práce, šijací stroj |
| Tematický celok: | Ekonomika domácnosti - Ručné práce |
| Trieda: | 6.A |
| Cieľ: | Oboznámiť sa s pomôckami a nástrojmi pre ručné práce, |
| Priebeh: | **Pre správnu prácu si musíš otvoriť zadanie vo formáte .doc alebo .pdf, táto tabuľka neobsahuje obrázky !**  Úvodom ťa pozdravujem. Posielam krátke zadanie k práci na technike.  Z nižšie uvedeného textu si vypíš nadpis a pomôcky, ktoré budeš potrebovať pri prišívaní gombíka.  getpicture**PRIŠÍVANIE GOMBÍKOV**  **Čo potrebujeme** Na prišitie gombíka potrebujeme, ihlu, niť- mala by byť vo farbe gombíka, resp. vo farbe, akou sú šité ostatné pôvodné gombíky. Ak si nevieme trafiť niť do ihly, použijeme na to malého pomocníka- vťahovadlo nití. Gombík by mal by byť vždy rovnaký ako ostatné, ak sme ho však nepozorovanie stratili, neprešívajme hneď všetky gombíky, ale zoberme jeden z časti, ktorá sa nosí skrytá v getpicturenohaviciach.  Niť vtiahneme do ihly klasicky, alebo pomocou vťadovadla. Najprv prestrčíme tenkú slučku vťahovadla cez uško ihly, potom do nej vtiahneme niť... ..a slučku vťahovadla zase vytiahneme z uška ihly.   Na konci getpicturenite musíme urobiť uzlík, aby sa nám niť z látky nevyvliekla. Uzlík vytvoríme medzi palcom a ukazovákom tak, že niť niekoľko krát požmochlíme, až kým sa nevytvorí pevný uzlík. Pri gombíkoch doporučujeme šiť zdvojenou niťou, to getpictureznamená, že obe strany nite musia mať rovnakú dĺžku a až potom urobíme uzlík.  **1. Krok**  Podstatné je nájsť na košeli pôvodné miesto, kde bol gombík prišitý. Niekedy sa ešte v látke zachová niekoľko pôvodných bavlniek, tieto pozorne odstráňte, nepoškoďte pritom látku. getpictureŠiť začnite na rube košele, aby uzlík nebol viditeľný. Niť prevlečte na lícnu stranu košele a potom prevlečte ihlu cez prvú dierku na gombíku.  Ďalej šijete tak, že ihlu prepchávate vždy z jednej strany na druhú, vždy cez ďalšiu voľnú dierku. Niť môže ísť cez gombíkové dierky niekoľkými spôsobmi, preto si všimnime, ktoré dierky a ako sú niťou prepojené a ako. Tento spôsob a postu potom nasledujeme.  getpictureNa tomto obrázku vidíte, čo tým mienime. Tu sú poprepájané dierky vedľa seba a nie napr. nakríž. Ďalej doporučujeme hlavne pri hrubších materiáloch nešiť gombík veľmi natesno. Veľmi rýchlo a ľahko by sa totiž mohol znovu odtrhnúť. Gombíky prišívame volnejšie, niektoré gazdinky majú vo zvyku vložiť medzi gombík a košeľu zápalku, aby zostali nite dostatočne voľné.  **Ukončenie šitia:** getpictureKeď ste gombík niekoľko krát prešili, môžete šitie ukončiť a to tak, že ihlu prestrčíte na lícnu stranu látky bez toho, aby ste zachytili gombík a niť niekoľkokrát oviniete pod gombíkom okolo celého šitia a potom ihlu opäť prepichnete na rubovú stranu, urobíte jeden steh ako na obrázku bez toho, aby ste už gombík zachytili. V tejto polohe ihly okolo nej niekoľko krát natočte niť a potom ihlu potiahnite. Tým sa vytvorí getpicturepotrebný uzlík a vaše šitie je ukončené.  Teraz už len odstrihnite prebytočnú niť a ak vaše dielo vyzerá ako na tomto obrázku, máte vyhraté. Ešte upozornenie: Nitku neodstrihnite veľmi blízko pri uzlíku, lebo sa vám povolí a radosti z vlastnoručne prišitého gombíka by ste si dlho neužili.  **Cvičenie ak sa ti pomocou návodu podarí prišiť gombík pošli mi jeho fotografiu na mail .** |
| Záver: | Ak by si potreboval odpovede na svoje otázky, neváhaj ma kontaktovať na email.: [cimerakova.zsudica@gmail.com](mailto:cimerakova.zsudica@gmail.com) |